**ШРМ - АК - 800**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Шкаф металлический разборный двухсекционный, двухдверный, для хранения сменной одежды.**  **Размер:** 1860х800х500. **Срок службы:** 10 лет. **ГОСТ 16371-2014п.п. 5.2.30, 5.2.31**  Шкаф делится на две секции (397х480х1803 мм). Каждая из секций имеет отдельную дверь (375х1765 мм.) с ребром жесткости на каждой двери (90х1550 мм.). Двери крепятся на скрытые внутренние петли и имеют блоки вентиляционных отверстий (100х60 мм.). Двери имеют врезные замки (“PaksLocks” производство Германия) на расстоянии от верха двери до центра замка 883 мм.(В комплекте к шкафу идет 4 ключа)  Секции шкафа содержат:  1. Две полки под головные уборы (450х397 мм.) крепятся на расстоянии 300 мм. от крыши шкафа.  2. Одна перекладина под вешалки для одежды (792х20 мм.) с заглушками на внешние стенки шкафа (2 шт).  3. Четыре крючка под одежду (60 мм.)  Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля (мм.):  Стоек - 20;  Крыши - 34;  Цоколя - 55;  Перегородки - 29.  Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).  При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.  Имеется возможность установки регулируемых опор.  Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ШРМ - АК - 800** | **1860\*800\*500** |
| **1** | **Количество секций,шт** | **2** |
|  | Внутренние размеры отделения(Ш\*Г\*В), мм | **397×480×1803** |
| **2** | **Количество дверей,шт** | **2** |
|  | Размер одной двери (Ш\*В),мм | **375×1765** |
|  | Количество ребер жесткости на каждой двери, шт | **1** |
|  | Размер ребра жесткости (Ш\*В),мм | **90×1550** |
|  | Крепление дверей | **Скрытые внутренние петли** |
|  | Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт | **1** |
|  | Размер блока вентиляционных отверстий (Ш\*В), мм | **100×60** |
| **3** | **Количество полок под головные уборы** | **2** |
|  | Расстояние от крыши шкафа до полки, мм | **300** |
|  | Размеры полки(Ш\*Г), мм | **450×397** |
| **4** | **Количество перекладин, шт** | **1** |
|  | Размер (длина\*диаметр),мм | **792×20** |
|  | Количество заглушек для перекладин, шт | **2** |
| **5** | **Количество крючков для одежды,шт** | **4** |
|  | Высота крючка, мм | **65** |
| **6** | **Количество замков, шт** | **2** |
|  | Общее количество ключей к замкам, шт | **4** |
|  | Расстояние от центра замка до верха двери, мм | **883** |
| **7** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля стоек, мм** | **20** |
| **8** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм** | **34** |
| **9** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм** | **55** |
| **10** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля перегородки, мм** | **29** |
| **11** | **Соответствие ГОСТ 16371-2014п.п. 5.2.30, 5.2.31** | **Соответствие** |
| **12** | **Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.** | **Соответствие** |
| **13** | **При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.** | **Соответствие** |
| **14** | **Возможность установки регулируемых опор** | **Присутствует** |
| **15** | **Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя.** | **Соответствие** |
| **Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры шкафов (в собранном виде) и их вес.** |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойcтв, с целью улучшения его характеристик.**